Ввод-вывод в Паскале.Процедуры модуля CRT(практикум)

### Задача 1.
1. Загрузить систему Турбо Паскаль.
2.Загрузить в редактор системы программу PERIM;
3. Просмотреть текст программы и выяснить, что она делает;
4. Запустить программу на выполнение;
5. Внимательно посмотреть на результат вывода;
6. Выйти в редактор и:
А) после Begin вставить процедуру gotoxy(25,5);
Б) в процедуре Writeln,выводящей на экран значение периметра, изменить запись p на p:7:2;
В) запустить на выполнение и выяснить, что изменилось в работе программы.

### Задача 2.
1. Загрузить в редактор системы программу Dvij;
2. Запустить на исполнение;
3. Пронаблюдать выполнение;
4. После возвращения в редактор изменить значение параметра в процедуре Sound с 400 на 800, значение параметра в процедуре Delay со100 на 50;
5. Вновь запустить программу на исполнение;
6. Проанализировать, как повлияли изменения на работу программы.